|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Getroffen werden durch wegfliegende Späne, Kühlschmiermittel, herausgeschleuderte oder herabfallende Werkstücke
* Erfasst werden durch drehende Spindel oder Werkstücke
* Quetschen der Finger in der Spannvorrichtung oder durch Achsbewegungen
* Hauterkrankungen durch kühlmittelbenetzte Werkstücke
* Unerlaubtes Manipulieren der Schutzeinrichtung
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Bearbeitungscenter einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schutzeinrichtungen niemals manipulieren
* Schutzbrille tragen
* Schutzschuhe tragen
* Handschuhverbot im Einrichtbetrieb
* Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen
* Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel
* Hautschutzmittel verwenden
* Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen», [www.suva.ch/67139.d](http://www.suva.ch/67139.d)
* Factsheet: «Stangenlademagazine zu CNC-Drehmaschinen», [www.suva.ch/33051.d](http://www.suva.ch/33051.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |