|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Getroffen werden durch wegfliegende Späne, Kühlschmiermittel, herausgeschleuderte oder herabfallende Werkstücke * Erfasst werden durch drehende Spindel oder Werkstücke * Quetschen der Finger in der Spannvorrichtung oder durch Achsbewegungen * Hauterkrankungen durch kühlmittelbenetzte Werkstücke * Unerlaubtes Manipulieren der Schutzeinrichtung |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Bearbeitungscenter einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schutzeinrichtungen niemals manipulieren * Schutzbrille tragen * Schutzschuhe tragen * Handschuhverbot im Einrichtbetrieb * Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen * Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel * Hautschutzmittel verwenden * Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen», [www.suva.ch/67139.d](http://www.suva.ch/67139.d) * Factsheet: «Stangenlademagazine zu CNC-Drehmaschinen», [www.suva.ch/33051.d](http://www.suva.ch/33051.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |